=============================
Образы сдампил: Serebriakov
(старый псевдоним: LUK, старый сайт: oldkorvet.narod.ru)

Количество образов: ~160
Дата дампа: 15.05.2017г.
=============================

=============================
Дампер: ZXDStudio v116a KorvetEdition by Anykey
Ссылка на дампер:
http://zx-pk.ru/threads/25954-zxdstudio-v116a-korvet-edition.html?p=848061#post848061
=============================

=============================
Описание:

Здесь, в основном, учебные дискеты из различных школ г. Могилева (Беларусь),
доставшиеся мне от отца (учитель информатики-физики),
а также немного моих личных дискет из детства (начало 2000-х),
где запечатлены мои первые попытки освоить программирование (мне было тогда лет 10),
а также другое творчество из детства (рисунки, мелодии и т.п.).
=============================

=============================
Про дампы:

Имена образам даны с учетом того, что было написано на наклейках дискет.

Если на дискете были 1-2 bad-а в конце (где обычно вместо NULL байты HEX:5E) или 
в начале (в одном из стандартных биосов),  то такие образы я фиксил сразу
дампером или hex-редактором и, обычно, не помечал как bad.
Если же bad-ы встречались в середине диска, в области данных, то образ помечался 
как bad (в конце имени файла), а так же к такому bad-образу, приложен скриншот bad-ов.

Так же, пару раз (напр, 010-box-papa/007-rt-bad-fix.kdi) шел на хитрость - дампил заведомо рабочую дискету с тем же биосом и поверх битую. В начале диска, скорее всего, будут битые файлы,
за то программы для работы с c/pm и эмуляторы не будут сходить с ума.

Иногда встречалась ситуация, когда часть дискеты пустая (не отформатирована должным образом)
и на ней сплошные bad-ы до конца дискеты. Такие образы помечены как bad-fix, 
а несуществующие сектора заменены на HEX:E5.

Некоторые дискеты с совсем нестандартной разметкой не сохраняются дампером ZX Studio в kdi, сохранял в формат fdi.
Открыть можно тем же ZX Studio. Как перегнать в посекторный kdi подумаю позже.
Возможно, нужно экспортировать в какой-нибудь дургой формат из ZX Studio и уже через другую софтину собрать посекторный kdi.
=============================